INSTALLATIONS-ATTEST

für Zutrittskontrollanlagen nach der OVE Richtlinie R 10

Nur mit aufgeklebter
Vignette vom
oder gültig! Installationsvignette!

Registriernummer:
Die Registriernummer ist einem definierten Projekt zugeordnet und darf nur vom VSÖ, der Sektion Sicherheitstechnik im OVE oder vom KFE, Kuratorium für Elektrotechnik vergeben werden. Atteste ohne Registriernummer sind nicht gültig! Zuwiderhandlung wird strafrechtlich verfolgt. Originalexemplar für den Anlagenbetreiber. Dieses Attest enthält sicherheitsrelevante Daten und ist unbedingt unter Verschluss zu halten.

Errichter der Anlage
Firma / Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:
Kontaktperson:

Anlagenbetreiber
Firma / Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:
Kontaktperson:

Standort der Anlage
Firma / Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:
Kontaktperson:

Art des zu schützenden Objektes

Gesicherte Bereiche

Keller
Erdgeschoss
1. Stock
2. Stock

Ungesicherte Bereiche Wurden in die Projektierung einbezogen, aber auf Kundenwunsch nicht ausgeführt.

Hilfeleistende Stelle
ständig besetzte Stelle	nicht ständig besetzte Stelle
Extern	Intern
Firma / Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:
Kontaktperson:
1. Alarm Tel. Nr.	2. Alarm Tel. Nr.	3. Alarm Tel. Nr.
Einverständnis mit der hilfeleistenden Stelle hergestellt am:
Probealarm durchgeführt am:
Alarmverifizierung (mittels Codewortrückfrage) vereinbart: ja nein

Fernalarm und Übertragungsweg

Stehende Verbindung (TUS; MDL; Infranet; u. dgl.)	TCP/IP-Übertragung
AWUG	Analog	GSM
AWAG	ISDN

Eingesetzte Geräte	Es sind alle an die Zutrittskontrollanlage angeschalteten Geräte anzuführen.

Bezeichnung Zutrittspunkt3)	Risikoklasse	Eingabeeinrichtung (IM) Außen	Eingabeeinrichtung (IM) Innen	Auswerteeinrichtung	Notstromversorgung J/N	Überwachung auf 1)	Erhöhte Sicherheit 2)	ZK-Stellglied	Anmerkungen (Sonder- ausstattung)

1) Ö = Öffnen; Z = Zuhaltung; V = Verschluss

2) RW = Raumzonenwechselkontrolle; ZP = 2 Personenzutrittskontrolle; ZW = Zutrittswiederholkontrolle; B = Bilanzierung

3) Eindeutige Bezeichnung des Zutrittspunktes (Tür, Durchgang, Raumnummer)

Bezeichnung Zutrittspunkt3)	Risikoklasse	Eingabeeinrichtung (IM) Außen	Eingabeeinrichtung (IM) Innen	Auswerteeinrichtung	Notstromversorgung J/N	Überwachung auf 1)	Erhöhte Sicherheit 2)	ZK-Stellglied	Anmerkungen (Sonder- ausstattung)
Zubehör	Beschreibung
Anzeigen
Übertragungsgerät
Identmedien

1) Ö = Öffnen; Z = Zuhaltung; V = Verschluss

2) RW = Raumzonenwechselkontrolle; ZP = 2 Personenzutrittskontrolle; ZW = Zutrittswiederholkontrolle; B = Bilanzierung

3) Eindeutige Bezeichnung des Zutrittspunktes (Tür, Durchgang, Raumnummer)

Notstromversorgung

Stunden	12 Stunden	60 Stunden	Keine
Ruhestrom bei abgeschalteter Netzversorgung: mA	Batteriekapazität: Ah

Zusätzliche Einrichtungen, welche an der Zutrittskontrollanlage angeschaltet sind

EMA Scharfschaltung	Zeiterfassung	Bildaufzeichnung

12. Instandhaltung und regelmäßige Wartung der Zutrittskontrollanlage

Wartungsvertrag gemäß Anhang E vorhanden	ja nein

13.Schlussbemerkung

Dem Betreiber wurde die Anlage am: nach Tagen Probebetrieb in funktionsfähigem und betriebsbereiten Zustand
übergeben.

Sicherungsschein für die Schlüssel zur Anlagenbedienung vom Betreiber übernommen	ja nein
Betreiberschulung durchgeführt	ja nein
Protokollbuch der Zutrittskontrollanlage dem Betreiber übergeben	ja nein
Pflichten des Betreibers dem Betreiber übergeben - Anhang G	ja nein
Zusätzliche technische Unterlagen dem Betreiber übergeben	ja nein

14. Nicht erfüllbare Punkte nach der OVE Richtlinie 10

(Abweichungen mit Begründung angeben)

15. Störannahmestelle der Errichterfirma

Firma / Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
E-Mail:
Kontaktperson:

16. Signaturen Installationsattest

Errichter der Anlage	Unterschrift Errichter	Datum, Ort
Neben der Richtigkeit der Angaben auf Blatt 1- 6 bestätigt hiermit der Errichter der Anlage, dass diese gegebenenfalls mit den nicht erfüllbaren Punkten (siehe oben), nach der OVE Richtlinie 10 entsprechend ausgeführt wurde.

Betreiber der Anlage	Firmenmäßige Zeichnung	Datum, Ort
Neben der Richtigkeit der Angaben auf Blatt 1-6 bestätigt hiermit der Betreiber der Anlage die ordnungsgemäße Übernahme, alle zukünftigen Änderungen an der Anlage und am gesicherten Bereich dem Anlagenerrichter und gegebenenfalls dem Versicherungsunternehmen bekannt zu geben.

Original bleibt beim Anlagenbetreiber. Kopien werden durch Ankreuzen gekennzeichnet.

Exemplar für:	Errichter der Anlage	Hilfeleistende Stelle

17. Ergänzungsblatt zum Installationsattest mit der Reg.-Nr:	Version:

In diesem Ergänzungsblatt dürfen mehrere Änderungen, die zu verschiedenen Zeiten ausgeführt worden sind, zusam-engefasst werden. Es ist nach jeder abgeschlossenen Änderungen eine neue Versionsnummer zu vergeben und an den Betreiber zur weiteren Veranlassung zu versenden.

Pos.	Datum	zu Punkt	Änderungen / Ergänzungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bezeichnung Türe (Türnummer)	Risikoklasse	Eingabeeinrichtung (IM) Außen	Eingabeeinrichtung (IM) Innen	Auswerteeinrichtung	Notstromversorgung	Überwachung auf 1)	Erhöhte Sicherheit 2)	ZK-Stellglied	Anmerkungen (Sonder- ausstattung)

1) Ö = Öffnen; Z = Zuhaltung; V = Verschluss

2) RW = Raumzonenwechselkontrolle; ZP = 2 Personenzutrittskontrolle; ZW = Zutrittswiederholkontrolle; B = Bilanzierung

18. Signaturen für Änderungen am bestehenden Installationsattest

Errichter der Anlage	Unterschrift Errichter	Datum, Ort
Neben der Richtigkeit der Angaben auf Blatt 1 - 2 bestätigt der Errichter der Anlage, dass diese gegebenenfalls mit den nicht erfüllbaren Punkten (siehe oben) nach der OVE-Richtlinie R 10 entsprechend ausgeführt wurde.

Betreiber der Anlage	Firmenmäßige Zeichnung	Datum, Ort
Neben der Richtigkeit der Angaben auf Blatt 1- 2 bestätigt hiermit der Betreiber der Anlage die ordnungsgemäße Übernahme. Alle zukünftigen Änderungen an der Anlage und am gesicherten Bereich sind dem Anlagenerrichter und gegebenenfalls dem Versicherungsunternehmen bekannt zu geben.

Original bleibt beim Anlagenbetreiber. Kopien werden durch Ankreuzen gekennzeichnet.

Exemplar für:	Errichter der Anlage	Hilfeleistende Stelle